--возвращает true если текущий компонент CABLE TRAY инвертирован тоесть применена команда flip
define function !!isinvert(!e is dbref) is boolean
  --по умолчанию пото считается норм если P1 не pA то венруть true(значит invert)
  !p1pos = p1 pos of $!e
  !papos = pa pos of $!e
  if !p1pos.distance(!papos) le 1 then
    return false
  else
    return true
  endif
endfunction
